Pocket 3,5’’

**Dans la boite :**

Loupe électronique 3,5 ‘’

Adaptateur secteur + câble USB

Pochette de protection

Chiffon de nettoyage

Dragonne

Câble sortie TV

**Spécifications techniques :**

Taille d’écran LCD 3,5’’ HD couleur

Grossissement 2x à 24x

Caméra 1,2 Mégapixel

Fonds colorés : 15

Luminosité réglable

Contraste réglable

Mémorisation du dernier réglage

Gel de l’image

Sorti TV

Bip touche On/Off

Autonomie 6H en continu

Batterie 2500mAH

Dimensions : 115x75x18 mm

Poids 150g (batterie incluse)

**Description physique du produit :**

Sur la face écran, en haut à droite nous trouverons les boutons de zoom +/-.

En bas à droite bouton Mode pour changer les fonds colorés.

Sur la tranche haute à gauche le bouton Marche/Arrêt, à droite le bouton de Gel de l’image.

Sur la tranche basse au centre la sortie TV, à droite la connectique USB pour charger, dans l’angle l’emplacement pour la dragonne.

**Recharge de l’appareil :**

Brancher le câble usb à l’appareil et l’adaptateur secteur à la prise électrique.

Le voyant est au rouge pendant la charge et s’éteint une fois chargé.

Recharger l’appareil avant la première utilisation.

Recharger l’appareil lorsque l’indicateur « Low Battery » apparait à l’écran.

**Utilisation :**

Pour allumer ou éteindre l’appareil :

Appuyer sur le bouton On/Off pendant 3 secondes.

Les boutons « -/+ » permettent de faire varier le grossissement de 2x à 24x

Le bouton Mode « M » permet de choisir différents fonds colorés.

Appuyer successivement pour défiler parmi les choix.

Vous avez le choix entre une boucle de 15 fonds ou une de 7 fonds. Pour basculer entre ces deux choix, appuyer sur le bouton Mode et Gel de l’image simultanément.

Le bouton « Gel de l’image » permet de figer l’image. Un second appui libère l’image.

Réglage de la luminosité : lorsque l’appareil est allumé, faire de courtes pressions sur le bouton On/Off.

Réglage du contraste : appuyer sur le bouton « Mode » et « -/+ » simultanément.

Bip touche : pour activer ou désactiver, appuyer 3 secondes sur le bouton « Gel de l’image »

L’appareil mémorise votre dernier réglage lors de l’extinction.

L’appareil s’éteint automatiquement s’il reste inutilisé pendant plus de 2min.

Un symbole apparaitra pour indiquer que la batterie est faible.

L’appareil pourra être connecté à un téléviseur via les câbles fournis. L’écran de l’appareil s’éteint quand il est branché à la TV.

**Précautions d’emploi :**

Ne pas exposer à de trop fortes températures

Tenir éloigner des liquides et produits chimiques

Ne pas essayer d’ouvrir ou de réparer l’appareil

Ne pas utiliser d’autres batteries que celles fournies

Nettoyer avec un chiffon doux

Ne pas utiliser pendant la charge

**Résolution de problème :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Problème** | **Solution** |
| Ecran noir | Vérifier que l’appareil est allumé, vérifier la charge de la batterie, vérifier que la caméra vise le document. |
| Ne démarre pas | Recharger la batterie |
| Image dégradée | Nettoyer la vitre de la caméra |
| Caractères trop petits  | Ajuster le grossissement |
| Aucune image sur la TV | Vérifier que la TV est allumée, changer de source AV, vérifier les connections.  |